|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Dolaplar, askılıklar, tablolar, raflar ve benzeri | Devrilme, düşme | Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 4 | 4 | 16 | Yüksek | İşletme içerisinde bulunan raflar, askılıklar, dolaplar ve benzeri düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir. | Her zaman |  İşveren veya vekili  | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **2** | Havalandırma | Havalandırmanın yetersiz olması, gaz, buhar ve toza maruz kalınması | Hastalık, meslek hastalığı, solunum rahatsızlıkları | 4 | 4 | 16 | Yüksek | İşyeri içinde temiz hava bulundurulmalı ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **3** | İklimlendirme Cihazları  | Düzenli bakımlarının yapılmaması | Hastalık, meslek hastalığı, solunum rahatsızlıkları | 3 | 4 | 16 | Orta | İklimlendirme cihazlarının bakımları periyodik olarak yaptırılmalıdır. | Periyodik Takip |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **4** | Sıcaklık- Nem  | Sıcaklık ve nemin uygun olmaması | Hastalık, iş veriminin düşmesi | 3 | 4 | 12 |  Orta | İşyeri bölümleri yapılan işlere uygun sıcaklık ve nemde tutulmalıdır.  | Her zaman |  İşveren veya vekili | 2 | 4 | 8 | **Düşük** |
| **5** | Sigara kullanımı | İşyerinde sigara içilmesi | Hastalık, yangın | 4 | 4 | 16 | Yüksek | İşyeri ortamında sigara içilmemektedir. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| **6** |  Tertip- Düzen |  Malzemelerin kullanım sonra kaldırılmaması | Küçük, büyük yaralanmalar | 3 | 4 | 12 |  Orta | Çalışanlar kullandıkları malzemeleri iş bitiminde yerlerine kaldırmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **7** | Hijyen  | Hijyene uyulmaması | Hastalık | 3 | 4 | 12 | Orta | İşyerinin düzenli temizliği yapılmalı, hijyen şartları sağlanmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **8** | Çalışma alanı genişliği | Dar geçişler, koridorlar, uygun olmayan geçişler | Küçük büyük yaralanmalar | 3 | 4 | 12 | Orta | Çalışma alanları yapılan işe göre rahat çalışmayı sağlayacak genişlikte olmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **9** | Yerleşim planı | Faaliyetlerin kısıtlanması | Küçük büyük yaralanmalar | 3 | 4 | 12 | Orta  | İşyeri yerleşimi çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde olmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **10** | Kablolar | Kabloların düzensizliği | Küçük büyük yaralanmalar | 3 | 4 | 12 | Orta  | İşyerinde kullanılan kablolu aletler, uzatma kabloları takılıp düşmeyi engelleyecek şekilde yerleştirilmelidir. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **11** | Çöpler ve atıklar | Düzenli toplanmaması | Hastalık | 3 | 4 | 12 | Orta | Çöpler uygun şekilde toplanmalı ve düzenli olarak uzaklaştırılmalıdır. | Düzenli olarak, sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **12** | Dedektör | Gaz dedektörünün devre dışı olması | Gaz kaçağı, yangın, patlama | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Dedektörün bakımı yaptırılmalı, devre dışı olması önlenmelidir. | Düzenli olarak bakım | İşveren veya Vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **13** | Zemin | Zeminin kaygan veya ıslak olması | Düşme, kayma, yaralanma | 3 | 4 | 12 | Orta | Zeminler kayma ve düşmeye sebep vermeyecek şekilde olmalı, ıslak veya nemli olması durumlarında kaygan zemin levhası kullanılmalıdır. | Sürekli | İşrveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **14** | Elektrik | Kaçak akım rölesinin olmaması | Küçük büyük yaralanmalar, Ölümler | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Kaçak akım rölesi, ana elektrik hattına bağlı olmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| **15** | Elektrik  | Sigortaların korunaklı yerde olmaması | Küçük büyük yaralanmalar, Ölümler | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Tüm elektrik ve sigortala kutuları yetkili harici kimsenin müdahale etmemesi için korunaklı yerde olmalıdır. ( kapalı ve kilitli) | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| **16** | Elektrik | Sabit ve kurulum elektrik tesisatının düzenli bakımlarının kontrolünün yapılmaması | Küçük büyük yaralanmalar, Ölümler | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Sabit veya sonradan kurulan tüm elektrik tesisatının düzenli bakımları yapılmalı ve bakım formları saklanmalıdır. | Periyodik olarak  |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| **17** | Elektrik | Açıkta kablo bulunması ve sağlam olmayan prizler | Küçük büyük yaralanmalar, Ölümler | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Açık uçlu elektrik kablosu ve priz bulunmamalıdır. Sağlamlıkları düzenli olarak kontrol edilmelidir. | Düzenli kontrol |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| **18** | Elektrik | Elektrikli ekipmanların su ile teması | Küçük büyük yaralanmalar, ölümler | 3 | 5 | 15 | Yüksek  | Elektrikli ekipmanların, su ile teması engellenmiş olmalıdır. Elektrik aksamı sıvılardan etkilenmemelidir. |  Sürekli  |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| **19** |  Makineler, El aletleri, Yardımcı aparatlar.  | Kullanım kılavuzlarının olmaması | Küçük büyük yaralanmalar ölümler | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Makinelerin kullanım kılavuzları üretici firmadan temin edilmeli ve talimatlara uygun kullanılmalıdır. | Sürekli  |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| **20** | Makineler, El aletleri, Yardımcı aparatlar. | Bozulma, arızalanma | Küçük büyük yaralanmalar | 3 | 4 | 12 | Orta | Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmelidir. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 2 | 2 | 4 | **Düşük** |
| **21** | Makineler, El aletleri, Yardımcı aparatlar. | Çalışanların güvenli kullanım bilgilerinin olmaması | Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek  | Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmelidir. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| **22** |  Elle taşıma Makineler, El aletleri, Yardımcı aparatlar. | Makinelerde sağlık ve güvenlik işaretlerinin bulunmaması | Küçük, büyük yaralanmalar, ölümler | 3 | 4 | 8 | Orta | Tüm makinelerde bulunması gereken sağlık ve güvenlik işaretleri olmalıdır. Bu işaretlere uyulmalı, takibi yapılmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 2 | 2 | 4 | **Düşük** |
| **23** | Makineler, El aletleri, Yardımcı aparatlar. | Günlük bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması | Uygunsuz mekanik şartlar sonucu iş kazası | 3 | 4 | 12 | Orta | İmalatçı firmanın belirttiği sürelerde ve şekillerde günlük bakım ve periyodik kontroller yapılmalıdır. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **24** | Makineler, El aletleri, Yardımcı aparatlar. | Makinelerin kullanım, bakım ve onarım talimatlarının olmaması | Küçük büyük yaralanmalar | 3 | 4 | 12 | Orta | Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için hazırlanan yazılı talimatlar işyerinde çalışanların görebilecekleri şekilde asılmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| **25** | Makineler, El aletleri, Yardımcı aparatlar. | Gövde topraklamaları-nın olmaması | Küçük büyük yaralanmalar, elektrik çarpmaları, ölümler | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Tüm elektrikli makinelerin gövde topraklamaları mutlaka yapılmalı.Yılda bir defa yetkili mercilere elektrik tesisatı ile topraklama tesisatının periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır. | Yılda bir veya yeri değiştirildiğinde her kullanım öncesi kontrol. |  İşveren veya vekili | 1 | 2 | 2 | **Düşük** |
| 26 | Kimyasallar | Kimyasal tehlikeleri | İş kazaları, cilt tahrişi, alerji, kanser, solunum rahatsızlıkları | 4 | 5 | 20 | Yüksek | Tehlikeli kimyasallar daha az tehlikeli olan ile değiştirilmelidir. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 27 | Kimyasallar |  Kimyasallarla ilgili tedbirlerin alınmaması | İş kazaları, cilt tahrişi, alerji, kanser, solunum rahatsızlıkları | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Kimyasalların saklanması, kullanılması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 28 | Kimyasallar | MSDS formlarının olmaması, zamanında müdahale edememe | İş kazaları, cilt tahrişi, alerji, kanser, solunum rahatsızlıkları | 4 | 4 | 16 | Yüksek |  İşyerinde imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanan malzeme güvenlik bilgi formları mevcut ( MSDS) olmalıdır. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 29 | Kimyasallar | Kimyasalların bilinçsizce kullanımı | İş kazaları, cilt tahrişi, alerji, kanser, solunum rahatsızlıkları | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmalıdır.  | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 30 | Kimyasallar | Kimyasalın üzerinde etiket bilgilerinin olmaması | İş kazaları, cilt tahrişi, alerji, kanser, solunum rahatsızlıkları | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler olmalıdır.  | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 31 | Kimyasallar | Kimyasalların saklama koşullarının uygun olmaması | İş kazaları, cilt tahrişi, alerji, kanser, solunum rahatsızlıkları | 3 | 4 | 12 | Orta | Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyulmalıdır.  | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 32 | Kimyasallar | KKD kullanılmaması | İş kazaları, cilt tahrişi, alerji, kanser, solunum rahatsızlıkları | 3 | 4 | 12 | Orta | Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanımlar (maske, eldiven vb.) sağlanmalıdır. | Her zaman | İşveren veya vekili | 3 | 2 | 6 | **Düşük** |
| 33 | Yangın ve Acil Durumlar | Acil çıkışların kilitli olması | Küçük büyük yaralanmalar, Ölüm | 4 | 5 | 20 | Yüksek | Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor olmalıdır. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 34 | Yangın ve Acil Durumlar | Acil çıkış kapılarının içe doğru açılması | Olası acil durumlara çıkışın zorlaşması, sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmalıdır. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 35 | Yangın ve Acil Durumlar | Acil çıkış noktalarına gidiş yerlerinin engellerle dolu olması. |  Olası acil durumlara çıkışın zorlaşması, sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulundurulması engellenmelidir. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 36 | Yangın ve Acil Durumlar | Acil çıkış levhalarının olmaması, uygun yerleştirilmemesi , acil çıkış yollarının aydınlatılmaması |  Olası acil durumlara çıkışın zorlaşması, sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmeli ve acil çıkış yerleri, yolları ortak elektrik hattından bağımsız olarak devreye girecek şekilde ışıklandırılmalıdır.  | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 37 | Yangın ve Acil Durumlar | İlkyardım dolabının olmaması, ilkyardım malzemelerin eksik olması | Olası acil durumlara müdahalenin gecikmesi sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek | İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmelidir. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 38 | Yangın ve Acil Durumlar | Yangın söndürücülerin olmaması, periyodik kontrollerinin yapılmaması | Olası acil durumlara müdahalede gecikme sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 4 | 5 | 20 | Yüksek | Yangın söndürücüler mevcutta uygun sayıda bulundurulmalı ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol edilmelidir. | Periyodik olarak |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 39 | Yangın ve Acil Durumlar | Acil durum telefon listesinin olmaması, çalışanlar tarafından bilinmemesi | Olası acil durumlara müdahalede gecikme sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmalı ve çalışanlara bildirilmelidir. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 4 | **Düşük** |
| 40 | Yangın ve Acil Durumlar | Yangın söndürücülerin yerlerinin belirtilmemesi | Olası acil durumlara müdahalede gecikme sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Yangın söndürme tüpleri her zaman göz önünde ve kolayca alınabilecek şekilde olmalı. Yerden 90 cm kadar yükseğe asılmalı yerleri işaretlenmelidir. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 41 | Yangın ve Acil Durumlar | Çalışanların acil durumlarda hakkında bilgilendirilmemesi | Olası acil durumlara müdahalede gecikme sonucu Küçük büyük yaralanmalar, ölüm | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. | Her zaman |  İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 42 | Elle Taşıma | Ağır yüklerin kaldırılması | Ergonomik Riskler, bel ve omurilik yaralanmaları | 3 | 4 | 12 | Orta | Özellikle stoklama, dağıtım vb. süreçlerde elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. | Sürekli |  İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük**  |
| 43 | Elle Taşıma | Ağır yüklerin itilmesi, çekilmesi, kaldırılıp indirilmesi | Ergonomik Riskler, bel ve omurilik yaralanmaları | 3 | 4 | 12 | Orta | Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesi, çekilmesi, kaldırılması ve indirilmesini sağlayacak uygun mekanik taşıma araçları sağlanmalıdır. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 44 | Ergonomi | Aynı pozisyonda veya zorlayıcı pozisyonlarda uzun süre çalışma | Ergonomik Riskler, bel ve omurilik yaralanmaları | 3 | 4 | 12 | Orta | Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellenmelidir. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük**  |
| 45 | Ergonomi | Zorlanarak uzanarak uzun süre aynı pozisyonda çalışma | Ergonomik Riskler, bel ve omurilik yaralanmaları | 3 | 4 | 12 | Orta | Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmelidir. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 46 | Psikososyal Etkenler | Stres | İş kazaları | 3 | 3 | 9 | Orta | Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülmelidir. | Her zaman | İşveren veya Vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 47 | Psikososyal Etkenler | Stres | İş kazaları | 3 | 3 | 9 | Orta | Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak bilmelidir. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 48 | Psikososyal Etkenler | Stres | İş kazaları | 3 | 3 | 9 | Orta | Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimatların verilmesi engellenmelidir. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 49 | Psikososyal Etkenler | Stres | İş kazaları | 3 | 3 | 9 | Orta | Tekrarlı işlerin psikolojik baskı altında olmadan uygun süre ve hızda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 50 | Psikososyal Etkenler | Stres | İş kazaları | 3 | 3 | 9 | Orta | Özellikle sipariş esaslı çalışılan yerlerde fazla mesai uygulaması planlı olmalı ve çalışanlar bununla ilgili önceden haberdar edilmelidir. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 51 | Kazalar ve Hastalıklar | İşe giriş muayenelerinin olmaması, sağlık kontrollerinin yapılmaması | Hastalık, meslek hastalığı, iş kazası | 3 | 3 | 9 | Orta | Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır. | Periyodik olarak | İşveren veya Vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük**  |
| 52 | Kazalar ve Hastalıklar | İş kazası veya meslek hastalıklarının ilgili kuruma bildirilmemesi | Hastalık, meslek hastalığı, iş kazası | 3 | 3 | 9 | Orta | İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmelidir. | İş Kazası veya meslek hastalığı tanısı olduğunda | İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 53 | Kazalar ve Hastalıklar | İş kazası veya işe bağlı hastalık verilerinin incelenmemesi | Hastalık, meslek hastalığı, iş kazası | 3 | 4 | 12 | Orta | Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmelidir. | İşe giriş muayenesi ile tespit. | İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 54 | Eğitim ve Bilgilendirme | ISG eğitiminin olmaması | İş kazaları, küçük veya büyük yaralanmalar | 3 | 4 | 12 | Orta | Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. | Yönet-meliklerde belirtilen sürelerde | İşveren veya Vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 55 | Eğitim ve Bilgilendirme | İş bilgisi yetersizliği | İş kazaları, küçük veya büyük yaralanmalar | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş olmalıdır. | Sürekli | İşveren veya Vekili | 1 | 4 | 3 | **Düşük** |
| 56 | Eğitim ve Bilgilendirme | Kimyasal kullanımı ve taşınması konusunda bilgi yetersizliği | İş kazaları, küçük veya büyük yaralanmalar | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmelidir. | Sürekli | İşveren veya Vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 57 | Eğitim ve Bilgilendirme | Çalışanların makineleri güvensiz kullanımı, eğitim eksikliği | İş kazaları, küçük veya büyük yaralanmalar | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Çalışanlar, güvenli makine kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmelidir. | Sürekli | İşveren veya vekili | 1 | 4 | 4 | **Düşük** |
| 58 | Eğitim ve Bilgilendirme | Eğitim ve bilgilendirme kayıtlarının olmaması | İş kazası durumunda yetersiz belge, yaptırım uygulamada sıkıntı, stres  | 3 | 3 | 9 | Orta | Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmelidir. | Her zaman | İşveren veya vekili | 1 | 3 | 3 | **Düşük** |
| 59 | Taşıt Sürücüleri- Şoförler | Sürücü talimatlarına uyulmaması, trafik kurallarına uyulmaması | İş Kazası, trafik kazası | 4 | 5 | 20 | Yüksek | Sürücüler kendilerine tebliğ eden talimatlara ve trafik kurallarına uymalıdır. Bu konuda bilgilendirme yapılmalıdır. | Sürekli | İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 60 | Trafik | Araç bakımlarının yapılmamış olması, mevsimine uygun lastik kullanılmaması | İş kazası, Trafik kazası | 4 | 5 | 20 | Yüksek | Araç bakımlarının düzenli olarak yapılıp, bakım formlarının saklanması gerekmektedir. Mevsimine uygun lastik kullanılmalıdır. | Periyodik bakım | İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |
| 61 | Trafik- Şehir içi veya Dışı Trafik | Sürücülerin trafiğe çıkmadan önce kontrollerini eksik yapması veya yapmaması | İş kazası, Trafik kazası | 4 | 5 | 20 | Yüksek | **ŞOFÖR – GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ**\*Yakıt, yağ- su seviyeleri\*Silecek Suyu\*Araç içi temizlik ve düzeni\*Araç vergi levhası, ehliyet vb. gibi evraklar\*Araç zorunlu trafik sigortası tarihinin kontrolü\*Servis ve bakım sürelerinin kontrolü\*Emniyet kemeri, korna, far,sinyalizasyon kontrolü\*Bijon somunlarının eksik olup olmadığının kontrolü\*Gösterge içindeki ABSin kontrolü\*Hava süspansiyon sistemlerinin uygunluğunun kontrolü\*Günlük, aylık, yıllık bakımların rutin kontrolü. | Günlük, Aylık, yıllık vb. gibi rutin kontroller | İşveren veya vekili | 1 | 5 | 5 | **Düşük** |